

Conexión USB-A 3.0 macho a macho USB-B 3.0 ECA
ECA

[image: ]Cable USB 3.0 para conectar dispositivos con puerto USB-A, como PC o portátil, a dispositivos USB-B como impresoras, servidores, discos duros USB y discos duros externos USB 3.0.
Ofrece transferencias de datos SuperSpeed ​​de hasta 5 Gbit/s y, por tanto, es 10 veces más rápido que USB 2.0.
Soporta una potencia de carga de hasta 15 W.
Compatible con todos los sistemas operativos comunes, como Windows, macOS o Linux, y compatible con versiones anteriores de USB 2.0 y USB 1.1.








Características de producto
	[bookmark: _Hlk160704494]Característica
	Descripción
	Valor

	Conector
	Macho
	USB-A 3.0

	
	Macho
	USB-B 3.0

	
	Material del contacto
	Niquelado

	
	Color
	Negro

	
	Material de la carcasa
	PVC

	Composición del cable
	Sección
	AWG 28

	
	Multifilar datos y alimentación
	7x0.12 cobre BC*1Par

	
	
	7x0.12 cobre BC+FAM*2C

	
	
	7x0.12 cobre BC*1Par                      

	
	
	7x0.12 cobre BC*2C

	
	Drenaje
	7x0.12 cobre BC

	
	Malla
	AEB 6x16x0.12 AL aluminio                                  

	Aislamiento exterior
	
	PVC

	Diámetro del cable
	
	5.0mm




Referencias y longitudes
	Referencia
	Longitud

	WIR1135
	0.5m ± 0.03

	WIR1136
	1.0m ± 0.03

	WIR1137
	1.8m ± 0.05

	WIR1138
	3.0m ± 0.07

	WIR1139
	5.0m ± 0.07




Esquema de las partes
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